Serveur CTX01 : 172.18.0.41

Domaine : lprs.org

# Switch :

Port console

Identifiant : LPRSadmin2k19

Mot de passe : admin93LPRS

# Configuration des VLAN :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vlan** | **Nom** | **Adresse** | **Switch** | **Port** |
| 2 | INFORMATIQUE (dhcp) | 172.30.32.1 255.255.240.0 | 2950 | Port 01 à 04 |
| 3 | MULTIMEDIA (dhcp) | 172.30.48.1 255.255.240.0 | 2950 | Port 05 à 07 |
| 4 | PRODUCTIQUE (dhcp) | 172.30.64.1 255.255.240.0 | 2950 | Port 08 à 010 |
| 5 | SERVEURS | 172.30.0.1 255.255.240.0 | 3550 | Port 03 à 22 |
| 6 | WAN | 192.168.103.1 255.255.255.0 | 3550 | Port 01 à 02 |
| 7 | ADMINISTRATION (dhcp) | 192.168.100.1 255.255.255.0 |  |  |
| 8 | CDI (dhcp) | 172.30.128.1 255.255.240.0 | 2950 | Port 11 à 13 |
| 9 | PROFS (dhcp) | 172.30.144.1 255.255.240.0 | 2950 | Port 14 à 17 |
| 10 | SALLE25 (dhcp) | 172.30.160.1 255.255.240.0 | 2950 | Port 18 à 20 |
| 11 | WIFI (dhcp) | 172.30.176.1 2550.255.240.0 | 2950 | Port 21 à 23 |
| 20 | DMZ | 192.168.102.1 255.255.255.0 |  |  |

# Windows server 2012 :

Serveur Principal : 172.30.0.2 /20

Serveur Secondaire : 172.30.0.4 /20

Identifiant : Administrateur

Mot de passe : Admin2019LPRS

# Routeur :

Adresse IP : 192.168.103.254

Identifiant : cisco

Mot de passe : LPRS2019admin

# Proxy (PfSense) :

LAN: 172.30.0.6 /20

WAN: 192.168.103.253

DMZ: 192.168.102.1

# Accès interface web Proxy :

Compte : admin

Mot de passe : LPRSadmin2019

Lightsqsuid : admin / Mot de passe : LPRS2019admin

# Outil de surveillance du système (PRTG) :

IP : 172.30.0.8 /20

Compte : PRTG-admin

Mot de passe : LPRS2019admin

# Accès interface web PRTG :

Compte : admin

Mot de passe : LPRS2019admin

# Inventaire (GLPI) :

IP : 172.30.0.10 /20

Compte root : root

Mot de passe : LPRS2019admin

Compte local : glpi-adm

Mot de passe : LPRSadmin2019

Base de données GLPI :

glpi\_dtb

Compte MySQL : glpi-adm

Mot de passe : LPRSadmin2019

# Accès Interface web GLPI :

Compte administrateur : glpi-admin

Mot de passe : LPRS2019admin

Compte : post-only

Mot de passe : lprsADMIN2019

Compte tech : technicien1

Mot de passe : technicien2019

Compte user : utilisateur

Mot de passe : user2019

# Messagerie (ZIMBRA) :

IP : 172.30.0.12 /20

Compte root : root

Mot de passe : LPRS2019admin

Compte local : zimbra

Mot de passe : adminLPRS2019

# Borne WIFI :

Identifiant : admin

Mot de passe : Cisco

SSID-WIFI: LPRS-WIFI

PASSWORD: 2019202093

# Serveur WEB :

IP : 172.30.0.14 /20

Identifiant : root

Mot de passe : LPRS2019admin

Identifiant : web

Mot de passe : adminLPRS2019

PhpMyAdmin : mynewuser : ADMIN

# LPRS-Accès WEB-W7 :

IP : 172.30.0.15 /20

Identifiant : Admin-web

Mot de passe : LPRS2019admin

# Clients Windows 7 :

Identifiant : w7client-pc

Mot de passe : Azerty95330

# LPRS-EXCHANGE :

IP: 172.30.0.20 /20

Identifiant: administrateurs du Domaine

# Présentation de l’infrastructure :